***L’ "Entrega 0", consisteix en executar els programes Client /Servidor (TCPClient.py, TCPServer.py, UDPClient.py, UDPServer.py) i comprovar les diferències que ens proporcionen els diferents tipus de Serveis:***

* ***orientat a Connexió (TCP)***
* ***no - orientat a Connexió (UDP)***

Los programas consisten en :

1. Abrir el servidor
2. Abrir el Cliente
3. Cliente pide que se introduzca por pantalla una frase en minúscula
4. Servidor retorna la frase leída en mayúscula

TCP :

* El Cliente envía al servidor solo la frase que se tiene que modificar
* El número de bytes que envía el Servidor es de 1024
* El servidor se cierra una vez retorna al Cliente la frase modificada

UDP :

* El Cliente envía al Servidor la frase que se tiene que modificar y además el puerto y el nombre del servidor
* El número de bytes que envía el Servidor es el doble que envia el programa TCP (envía 2048)
* A diferencia del TCP, el servidor se mantiene abierto una vez retorna al Cliente la frase modificada